КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обособена позиция №1: „Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на климатична система тип сплит система, обезпечаваща охлаждането на общинската администрация, намираща се на първи и втори етаж от сградата на Община Генерал Тошево“ по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на отоплителна, охладителна и климатична система  за общинска администрация по обособени позиции“.
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	НАИМЕНОВАНИЕ/ТИП
	Мярка
	К-во

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж климатична система 9000BTU, комплект с тръбен път 3м.л., DC INVERTER, Номинална охладителна мощност min 0,6кW max3.2 kW, Консумирана мощност в режим охлаждане - min185 W -max1300W, Номинална отоплителна мощност min 0,8kW max3,6kW,  Консумирана мощност в режим отопление –min 220 -max 1400W, SEER ≥6,4, SCOP ≥4.0; Клас на енергийна ефективност в режим на охлаждане А++; Клас на енергийна ефективност в режим на отопление А+; работна температура в режим охлаждане от -15°С до +48°С; работна температура в режим отопление  от -20°С до +24°С;
	бр.
	15

	2
	Доставка и монтаж климатична система 18000BTU, комплект с тръбен път 3м.л.,  DC INVERTER, Номинална охладителна мощност min 1,26kW- max 6,60kW, Консумирана мощност в режим охлаждане min380W max 2650W, Номинална отоплителна мощност min 1,12kW, max 6,80kW, Консумирана мощност в режим отопление  min 350W max 2600W, SEER ≥ 6,1, SCOP ≥4.0; Клас на енергийна ефективност в режим на охлаждане А++; Клас на енергийна ефективност в режим на отопление А+;; работна температура в режим охлаждане от -15°С до +48°С; работна температура в режим отопление  от -20°С до +24°С; 
	бр.
	2

	3
	Доставка и монтаж на допълнителен тръбен път
	м.л.
	17

	4
	Доставка и монтаж на кондензен сифон
	бр.
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 


