КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обособена позиция №2: :“Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на VRF климатична система, обезпечаваща охлаждането на общинската администрация , намираща се на трети и четвърти етаж от сградата на Община Генерал Тошево.“ по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на отоплителна, охладителна и климатична система  за общинска администрация по обособени позиции“.
	
	

	
	

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ/ТИП
	Мярка
	К-во

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на въздушно охлаждаем компресорно кондензаторен агрегат - термопомпа за двутръбна система, DCInverter, притежаващо Еvrovent сертификат,  Студова мощност 61,5кW, отоплителна мощност 69kW, Консумирана мощност (Qox./Qot.): 29,3/16,6kW; EER 2.10; COP 3.70, Хладилен агент: Фреон R410A, Работен режим - охлаждане: от -5°С до +52°С; Работен режим - отопление: от -20°С до +24°С; 
	бр.
	1



	2
	Доставка и монтаж на въздушно охлаждаем компресорно кондензаторен агрегат - термопомпа за двутръбна система, DCInverter, притежаващо Еvrovent сертификат,  Студова мощност 45кW, отоплителна мощност 50kW, Консумирана мощност (Qox./Qot.): 12,82/10,86kW; EER 3.51; COP 4.60, Хладилен агент: Фреон R410A,  Работен режим - охлаждане: от -5°С до +52°С; Работен режим - отопление: от -20°С до +24°С; 
	бр.
	1

	3
	Доставка и монтаж на вътрешно тяло подово-таванен тип , комплект с инфрачервено дистанционно управление, Охладителна мощност 11,20кW, Отоплителна мощност 12,5кW, Консумирана мощност 160W, Шумово ниво 51/47/42dB(A); Размери 1700/700/245мм. Хладилен агент: Фреон R410a
	бр.
	4

	4
	Доставка и монтаж на вътрешно тяло високостенен тип , комплект с инфрачервено дистанционно управление, Охладителна мощност 2,8кW, Отоплителна мощност 3,2кW, Консумирана мощност 50W, Шумово ниво 38/34/30dB(A); Размери 843/180/275мм. Хладилен агент: Фреон R410a
	бр.
	22

	5
	Доставка и монтаж на вътрешно тяло високостенен тип , комплект с инфрачервено дистанционно управление, Охладителна мощност 4,5кW, Отоплителна мощност 5,0кW, Консумирана мощност 60W, Шумово ниво 44/41/38dB(A); Размери 940/200/298мм. Хладилен агент: Фреон R410a
	бр.
	1

	6
	Доставка и монтаж на вътрешно тяло високостенен тип , комплект с инфрачервено дистанционно управление, Охладителна мощност 7,1кW, Отоплителна мощност 8,0кW, Консумирана мощност 70W, Шумово ниво 44/41/38dB(A); Размери 1008/221/319мм. Хладилен агент: Фреон R410a
	бр.
	2

	7
	Доставка и монтаж газоразпределител за външни тела 
	бр.
	1

	8
	Доставка и монтаж газоразпределител за вътрешни тела за под 20кW система
	бр.
	19

	9
	Доставка и монтаж газоразпределител за вътрешни тела за  20-30кW система
	бр.
	1

	10
	Доставка и монтаж газоразпределител за вътрешни тела  за  30-70кW система
	бр.
	7

	11
	Доставка и монтаж на централно управление - зонов контролет с чувствителен на допир дисплей. Управлява до 32 вътрешни и 16 външни климатични тела.
	бр.
	1

	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6 комплект с изолация
	бр.
	23,5

	2
	Доставка и монтаж на медна тръба ф25,4 комплект с изолация
	бр.
	16,2

	3
	Доставка и монтаж на медна тръба ф19,1 комплект с изолация
	бр.
	19,8

	4
	Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9 комплект с изолация
	бр.
	88

	5
	Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7 комплект с изолация
	бр.
	35,9

	6
	Доставка и монтаж на медна тръба ф9,5 комплект с изолация
	бр.
	220

	7
	Доставка и монтаж на медна тръба ф6,4 комплект с изолация
	бр.
	73,1

	8
	Доставка и монтаж на PVC тръба ф20 за отвеждане на конденз с изолация
	м.л.
	79,6

	9
	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50 за отвеждане на конденз
	м.л.
	80

	10
	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40х40
	м.л.
	79,6

	11
	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 80х60
	м.л.
	80

	12
	Доставка и монтаж на кондензен сифон
	бр.
	6

	13
	Оперативно окабеляване
	м.л.
	350

	14
	Окабеляване на централен контролер
	м.л.
	120

	15
	Метална конструкция за укрепване
	кг.
	498

	16
	Хидравлични проби и азот за заваряване
	бр.
	2

	17
	Допълване с фреон R410A
	кг.
	26,8

	18
	Пуск, настройка и въвеждане в експлоатация
	бр.
	2

	19
	Доставно складови разходи и подемна техника
	бр.
	1


	№
	Вид работа
	Мярка
	К-во

	1
	Доставки на материали и съоръжения
	 
	 

	1.1.
	Доставка на кабел СВТ 5x16 мм² 
	м
	46,00

	1.2.
	Доставка на кабел СВТ 5x4 мм²
	м
	51,00

	1.3.
	Доставка на кабел СВТ 3x4 мм²
	м
	45,00

	1.4.
	Доставка на кабел СВТ 3x2,5 мм²
	м
	78,00

	1.5.
	Доставка на кабел СВТ 5x1 мм²
	м
	28,00

	1.6.
	Доставка на кабел СВТ 3x1 мм²
	м
	70,00

	1.7.
	Доставка на защитна PVC тр. Ø40мм
	м
	12,00

	1.8.
	Доставка на PVC кабелни канали 30/30мм
	м
	17,00

	1.9.
	Доставка на PVC кабелни канали 30/25мм
	м
	20,00

	1.10.
	Доставка на PVC кабелни канали 25/20мм
	м
	24,00

	1.11.
	Доставка на PVC кабелни канали 15/15мм
	м
	61,00

	1.12.
	Доставка на антигронови скоби 
	бр.
	29,00

	1.13.
	Доставка на модулно табло “Mini Pragma”, 6 модула, за повърхностен монтаж и заключваща се врата
	бр
	3,00

	1.14.
	Доставка на модулно табло “Mini Pragma”, 4 модула, за повърхностен монтаж и заключваща се врата
	бр.
	1,00

	1.15.
	Доставка на АП – C60N,3P,63A
	бр.
	2,00

	1.16.
	Доставка на АП – C60N,3P,25A
	бр.
	4,00

	1.17.
	Доставка на АП – C60N,1P,25A
	бр.
	2,00

	1.18.
	Доставка на АП – C60N,1P,20A
	бр.
	3,00

	2
	Монтажни работи
	 
	 

	2.1.
	Изтегляне на пров. СВТ  в предпазна PVC тръба
	м
	33,00

	2.2.
	Полагане на пров. СВТ по кабелна скара
	м
	60,00

	2.3.
	Полагане на пров. СВТ по стена на скоби
	м
	23,00

	2.4.
	Полагане на пров. СВТ  в PVC кабелен канал 
	м
	179,00

	2.5.
	Свързване на проводник към съоръжение с ухо до 16 мм²                       
	м
	18,00

	2.6.
	Монтаж на автоматичен предпазител в табло                                     
	м
	11,00

	2.7.
	Монтаж на модулно ел. табло на стена
	м
	4,00

	2.8.
	Монтаж на антигронови скоби
	м
	29,00

	2.9.
	Монтаж на PVC кабелен канал
	м
	122,00

	2.10.
	Монтаж на защитна PVC тр. Ø40мм
	м
	12,00


	№
	Вид работа
	Мярка
	К-во

	1.
	Пробиване отвори в бетон от10/10 до 15/15
	бр.
	80

	2.
	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни на единична конструкция
	м2
	140.00

	3.
	Гипсова шпакловка по стени и тавани
	м2
	315.00

	4.
	Боядисване с бял латекс по стени и тавани 
	м2
	650.00

	5.
	Боядисване с цветен латекс по стени
	м2
	1100.00

	6.
	Грундиране с готов грунд по стени и тавани
	м2
	1750.00


